|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T.C.**  **SAĞLIK BAKANLIĞI**  **ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  **KURŞUNLU DEVLET HASTANESİ**  **C:\Users\LENOVO\Desktop\LOGO.jpgYANGIN EMNİYET TALİMATI** | | | | | | | | | | |
| DÖK.KODU:AD.TL.57 | | | YAYIN TARİHİ:02.01.2018 | REV.NO: 3 | | | | REV.TARİHİ: 08.12.2021 | SAYFA NO : | |
| **YANGIN ANINDA HAREKET TARZI** | | | | | | **YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER** | | | | |
| **A) YANGIN ÇIKAN BİNADA:**  **1)**Yangını ilk gören kişi telaşlanmadan sesli olarak yangını birim içine duyurur. (….. Odası kırmızı kod) Eğer yangın alarm sistemi devreye girmemiş ise, yangın alarm butonuna basar. Telefona en yakın kişi **4444** arayarak **Kırmızı Kod** uygulamasını başlatılır.  **2)**Kırmızı Kod uygulamasının başlatılması üzerine;güvenlik görevlisi/santral görevlisi tarafındantelsiz / merkezi anons sistemi ile Kırmız Kod uygulamasını tüm hastaneye duyurulur.  **3)** Güvenlik Biriminden yangın çıkan binanın/birimin anahtarları alınarak olay yerine gidilir ve tahliye kapıları açılır.  **4)** Mesai dışında ve kimsenin olmadığı yerler için yangın alarmı çalışırsa; güvenlik personeli yangın panelini susturur ve yangın olduğu gösterilen yere gidilerek kontrol edilir. Eğer yangın çıkmışsa **Kırmızı Kod**uygulaması başlatılarak tüm hastaneye duyurulur. Yangın çıkmamış ise panelden yangın alarmısusturulur ve panel resetlenir.  **5)** Kırmızı kod uygulamasından sonra teknik personel yangın çıkan binanın elektrik ve doğalgazını ile gerekirse tıbbi gazı kesilir.  **6)** Personel ve yangın söndürme ekipleri, itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmek için uygun yangın söndürme cihazı ve gerekirse yangın dolaplarını kullanarak yangını söndürmeye çalışır.  **Yangın Başlangıç Halinde Söndürülememiş veya Duman Yayılmış İse;**  **1)** Güvenlik Birimi tarafından Acil Durum Merkezi / İtfaiyeye (112 / 110) haber verilir. Hastanenin adresi ve yangının cinsi açık dolarak belirtilir.  **2)** Yangın çıkan odanın kapısı kilitlemeden kapatılır ve olay yerinden uzaklaşır.  **3)**Yanıcı maddeler var ise yangın yerinden uzaklaştırılır.  **4)** Hasta Servislerinde personel, tahliye için hastaları hazırlar.  **5)** Güvenlik personeli tarafından tahliye için kullanılacak kapılar ve tahliye yolları ile Toplanma Alanı kontrol edilir.  **6)**Servis sorumlusu veya nöbetçi sağlık personeli tahliye emrini vererek tahliye triajına (T0,T1,T2, T3) göre yatay veya dikey tahliyeyi başlatır.  **7)** Hasta servisleri dışında ise; personel hızlı bir şekilde panik yapmadan binayı terk ederek, Toplanma Alanında toplanır.  **8)**Tahliye yangının çıktığı merkezden başlamak üzere üstten alta doğru öncelik vererek gerçekleşir. Tahliye sırasında koridor ve merdivenlerin sağ tarafı kullanılır.  **9)**Tahliye bittikten sonra güvenlik personeli tarafından tüm odalar kontrol edilir, yangın veya dumanın yayılmasını önlemek için tüm kapı ve pencereler kilitlemeden kapatılır.  **10)**Hastalar ve personel tahliye edildikten sonra da, tehlike yok ise kıymetli evrak, eşya ve malzeme kurtarılır.  **11)**Tahliye edilen hastaların ve personelin yoklamaları yapılır.  **12)** Servis / birim sorumlusu tarafından **HAP B1 – B2 – B3** Formları doldurularak İdareye verilir.  **13)** Yangın söndürme ekipleri itfaiye geldikten sonra onların emrine girer.  **14** Gerekirse hasta ve yaralılara ilkyardım yapılır, **Mavi Kod** verilerek tıbbi müdahale yapılır.  **15)** Tüm bunlar yaparken kendi ve başkaları riske atılmaz.  **B)YAKINBİNA, BİRİM, KAT VE SERVİS YAKININDAKİ YANGINLARDA:**  **1)**Kırmızı Kod haberi alınınca servis, birim, kat veya binada gerekli önlemler alınır. Yangın çıkan yere yardıma gidilir.  **2)**Pencere ve kapılar kilitlenmeden kapatılır.  **3)**Çevredeki kolay tutuşucu malzemeler uzaklaştırılır ve / veya kapalı ortamlara alınır.  **4)**Gerekirsehastalar tahliye edilir vetehdit alanına yakın bölümlerdeki odaların içindeki kıymetli eşya ve malzemeler gerekiyorsa emniyetli alanlara taşınır.  **5)**Çatıda ve bina çevresinde koruma tedbirleri arttırılır. Düşen kıvılcımlar söndürülür. Ahşap kısımlar ve çatı bol su ile ıslatılır.  **6)**Yangın söndürülene kadar teyakkuz halinde bulunulur. | | | | | | **1)**Elektrik tesisatı üzerinde izinsiz değişiklik yapılmaz.  **2)**İzinsiz elektrikli ocaklar kullanılmaz.  **3)**Grup priz kullanılmaz.  **4)**Bina içerisinde sigara içilmez.  **5)**Çatı aralarında yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler bulundurulmaz. Depo olarak kullanılmaz.  **6)**Arşiv veya depolarda depolama kurallarına uyulur. Isı yayan ve ateş çıkaran cihazlar kullanılmaz.  **7)**Yangın söndürme malzemelerinin kontrolü yapılır ve her an kullanıma hazır tutulur.  **8)**Mesai bitimi bütün odalar kontrol edilir ve odadan ayrılmadan;  — Işıklar söndürülür.  — Prize takılı fişler çıkarılır.  — Kullanılmayan elektrik ve doğalgaz sisteminin şalter ve vanaları kapatılır.  — Pencere ve kapılar kapatılır.  **9)**Tehlikeli maddeler kapalı kaplarda emniyete alınır.  **10)**Tahliye güzergâhları ve çıkış kapıları iptal edilemez. Çıkışı engelleyecek malzemeler konulamaz veya sabitlenir. Bu bölümlerdeki kapı anahtarları Anahtar Dolabında muhafaza edilir. | | | | |
| **YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILAN SÖNDÜRÜCÜLER** | | | | |
| **SINIFI** | **YANICILAR** | | | **SÖNDÜRÜCÜLER** |
| **A** | Katı yanıcılar (Ağaç,  Pamuk, Tahta, Kâğıt, Yün vs.) | | | * SU * K.K.T |
| **B** | Sıvı yanıcılar (Mazot,  Benzin, Fuel Oil, Gazyağı, Tiner, Alkol, Boya Vs.) | | | * K.K.T * CO2 |
| **C** | Gaz yanıcılar (LPG,  Doğalgaz, Havagazı Vs.) | | | * K.K.T * CO2 |
|  | Tıbbi ve elektrikli cihazlar | | | * CO2 |
| **- ELEKTRİK VE GAZ KAYNAKLI YANGINLARDA ÖNCE ELEKTRİK VE GAZ KESİLİR VE CO2 YSC İLE YANGINA MÜDÜHALE EDİLİR.**  **- B SINIFI(SIVI MADDE - YAĞ) , ELEKTRİK, ELEKTRİKLİ VE TIBBİ CİHAZ YANGINLARINDA ASLA SU KULLANILMAZ.** | | | | |
| **HASTANE BİNALARINDA HER 250 M2 İÇİN 1 ADET 6 KGLIK UYGUN YSC KONULUR.** | | | | |
| 20091006153623326_0001 | | | | |
| **ÖNEMLİ TELEFONLAR** | | | | | |
| İtfaiye-Ambulans-Polis |  | Doğalgaz Arıza | | | **187** |
| Jandarma-AFAD | **112** | Telefon Arıza | | | **121** |
| Elektrik Arıza | **186** | Ulusal Zehir Danışma Merkezi | | | **114** |
| Su Arıza | **185** | Atom Enerji Kurumu | | | **172** |
| **BİNA SORUMLUSU**  **Ayhan ESMER**  **BAŞHEKİM** | | | | | | **BİNA SORUMLUSU**  **Servet Salih KURUMLU**  **İDARİ ve MALİ İŞLER MÜDÜRÜ** | | | | |
| **MÜDAHELE EKİPLERİ** | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **EKİPDEKİ GÖREVİ** | **SÖNDÜRME EKİBİ** | **KURTARMA EKİBİ** | **İLKYARDIM EKİBİ** | **KORUMA EKİBİ** |
| **1** | EKİP BAŞI | Emrah GÜLPINAR | Mahmut GÖKÇAY | Osman KAVAKLI | Ayhan ESMER |
| **2** | EKİP PERSONELİ | Hikmet ORHAN | Mustafa ATEŞ | Zübeyde ARAT | Servet Salih KURUMLU |
| **3** | EKİP PERSONELİ | Fatih ÖZDEMİR | Tayfun ÖNBİLEK | Barış ESENKUŞ | Esra GÖKÇAY |
| **4** | EKİP PERSONELİ | Mevlüt KARACAMEYDAN | Samet KOCA | Mustafa KAYADİBİ | Hacer KAYNAR |